Приложение № 1 к договору № 
 от «  » июня 2026 г.

	УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

______________________ /
	
	СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор 

_______________   / 

	«__» ___________ 2026 г.
	
	«__» ____________ 2026 г.



		
ЗАДАНИЕ
 на проведение инженерно-гидрометеорологические изысканий
	Пункты задания
	Основные данные и требования

	1. Основание для выполнения работ
	Договор подряда № от «  » июня 2026 г.

	2. Наименование объекта
	

	3. Местоположение объекта
	

	4. Идентификационные сведения об объекте:
- назначение
- принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность
- возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на 
территории, на которой осуществляться строительство объекта
- принадлежность к опасным производственным объектам
- пожарная и взрывопожарная опасность объекта
- уровень ответственности зданий и сооружений
	_________________________
Не принадлежит



Выявляется в процессе изысканий



Не принадлежит

Определяется проектом
Нормальный 

	5. Идентификационные сведения о Заказчике
	Общество с ограниченной ответственностью __________________
 Адрес: 
ИНН 
ОГРН 
Тел. 
E-mail:

	6. Идентификационные сведения об Исполнителе
	Общество с ограниченной ответственностью __________________
 Адрес: 
ИНН 
ОГРН 
Тел. 
E-mail:

	7. Вид градостроительной деятельности (новое строительство, реконструкция, консервация, снос (демонтаж))
	Реконструкция

	8. Цели и задачи инженерно-геодезических изысканий
	Получение материалов в объеме необходимом и достаточном для разработки проектной документации, в соответствии с требованиями законодательства и нормативных технических документов РФ

	 9.  Система координат 
	МСК-01

	10. Система высот 
	Балтийская, 1977г.

	11. Сведения об объекте
- этап выполнения изысканий
- стадия проектирования и изысканий

- срок изысканий и проектирования
	
Работы выполнить в один этап.
Стадии проектирования – проектная документация,
рабочая документация.
Согласно договору

	12. Данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) строительства
	Граница участка изысканий приведена в приложении 1 к данному техническому заданию

	13. Основная характеристика проектируемых сооружений и особые условия выполнения работ:
- сейсмичность района




	

Согласно требованиям СП 14.13330.2014 (СП
14.13330.2018) «Строительство в сейсмических
районах» (пункт 4.3, таблицы 3 и 4) применить
карту общего сейсмического районирования
ОСР-97

	14. Предварительная характеристика ожидаемых воздействий объектов строительства на природную среду с указанием пределов этих воздействий в пространстве и во времени (для особо опасных объектов)
- в период строительства


- в период эксплуатации
	



- выбросы в атмосферный воздух при работе
строительной техники, нарушение целостности почвенно-растительного покрова
- выбросы в атмосферный воздух при парковке личного и гостевого автотранспорта

	15. Сведения и данные о проектируемом объекте (объектах)

	Отсутствуют

	16. Данные о границах трассы линейного сооружения, а именно: информация о точках ее начала и окончания, протяженности
	Отсутствуют

	17. Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, требование о необходимости научного сопровождения инженерных изысканий
	Отсутствуют

	18. Сведения о ранее выполненных изысканиях
	Отсутствуют

	19. Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания 
	- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624;
"Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г.№ 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию»;
- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»;
- СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических характеристик»;
- СП 131.13330.2025 «Строительная климатология»

	20.Сведения об объеме выполняемых работ
	Выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания в объеме необходимом для проектирования объекта и получения положительного заключения государственной экспертизы, с выдачей технических отчетов вышеуказанных изысканий

	[bookmark: _Hlk517957928]21. Требования о составлении и предоставлении в составе договорной (контрактной) документации программы инженерных изысканий на согласование заказчику
	Представить на согласование заказчику программу инженерно-гидрометеорологических изысканий. Состав программы принять в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 и данным Техническим заданием.
Снятие замечаний по разделу ИГМИ при прохождении экспертизы.

	22. Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки, порядок предоставления изыскательской продукции и форматы материалов в электронном виде)
	Состав технического отчета принять в соответствие с СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства» и СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
Результатом работ по настоящему Договору является предоставленный заказчику технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям: 1 экземпляр в электронном виде на СD (DVD)-дисках.
Сроки предоставления документации – согласно договору.
Электронная версия отчетных материалов передается:
1 экземпляр на электронном носителе в формате PDF и
-чертежи- формат .dwg,
- текстовые материалы, таблицы и ведомости в форматах-.doc
Для выполнения инженерных изысканий Исполнитель работ должен являться членом саморегулируемой организаций в области инженерных изысканий.

	23. Результат работ
	Результатом работ по настоящему Договору является предоставленный заказчику технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям: 1 экземпляр в электронном виде на СD (DVD)-дисках (графическая часть – формат DWG (AutoCad); текстовая часть – формат .doc; электронный носитель – dvd Disk) Высылается на электронную почту Заказчика.




Приложение к Заданию:
Приложение 1 – Ситуационный план















Приложение 1


Ситуационный план


_______________ Заказчик                                                                  ______________ Подрядчик





___________________ Заказчик                                                       ___________________ Подрядчик

